接口功能：

计算图像中给定 x/y 位置的平滑强度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入类型 | Name | Type | Default Value |
| Input | image | std::vector<unsigned char> |  |
| Input | image\_width | int |  |
| Input | image\_height | int |  |
| Input | integral\_image | std::vector<int> |  |
| Input | key\_x | float |  |
| Input | key\_y | float |  |
| Input | scale | unsigned int |  |
| Input | rot | unsigned int |  |
| Input | point | unsigned int |  |
| Output | intensity | int |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 说明 |
| image | std::vector<unsigned char> |  |
| image\_width | int |  |
| image\_height | int |  |
| integral\_image | std::vector<int> |  |
| key\_x | float |  |
| key\_y | float |  |
| scale | unsigned int |  |
| rot | unsigned int |  |
| point | unsigned int |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行号 | 解释 | Tik接口 |
| 10~214 | 该接口中涉及计算的部分全部是四则运算 | vec\_mul、vec\_add、vec\_rec、set\_as |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |