接口功能：

计算给定点云的强度域描述子。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Classify | Name | Type | Default Value |
| Output | output | PointCloudOut |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 说明 |
| output | PointCloudOut | 输出的包含强度域旋转图像特征的点云模型数据集 |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 该接口需要用到的Tik接口 | 同computeIntensitySpinImage接口 |
| 无法用Tik接口实现的部分 | 同computeIntensitySpinImage接口 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行号 | 解释 | Tik接口 |
| 53 | 调用computeIntensitySpinImage接口 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |