接口功能：

计算给定点云中所有点的不变矩。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Classify | Name | Type | Default Value |
| Output | output | PointCloudOut |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数 | 类型 | 说明 |
| output | PointCloudOut | 作为输出的包含不变矩的点云 |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 该接口需要用到的Tik接口 | 同computePointMomentInvariants接口 |
| 无法用Tik接口实现的部分 | 同computePointMomentInvariants接口 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行号 | 解释 | Tik接口 |
| 23、40 | 调用computePointMomentInvariants接口 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |